**启东市新越市政工程有限公司**

**台角小区塑料管采购询价公告（第二次）**

各单位：

我公司决定对启东市台角小区工程所需塑料管进行采购招标（第二次）(详细内容见下表)。

**采购需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管材规格 | 单位 | 暂定数量 |
| 1 | HDPE双壁波纹管（带钢带），DN800，8KPa | 米 | 276 |
| 2 | PVC-U实壁管，DN400，8KPa | 米 | 270 |

**一、供应商资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

3.本次招标不接受联合体形式投标；

**二、报价注意事项：**

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价包含相关附件、货物运输、装卸、运输保险、税金13%（增值税专用发票）、售后质保服务等所有与本项目相关的费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.本次采购数量为暂定数量，若我公司最终用量不足暂定数量，则结算价按实际用量结算。若因现场实际情况使用数量需增加的，结算费用按实结算。

3.**报价文件构成**

（1）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）质保承诺书:按提供的质保承诺书格式填写(附件一）；

（3）报价表：按提供的报价样表格式填写（附件二）。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称。

**4.报价文件递交**

（1）报价书面文件（密封）请于2019年6月14日上午9点送至启东市城市建设投资开发有限公司三**楼会议室**（只接受直接送达），逾时则不予受理。

地址：启东市民乐中路490号博圣大楼三楼会议室

（2）投标单位应缴纳贰仟元投标保证金，缴纳方式为银行汇票，我公司账户（开户行：江苏银行启东支行，账号：50370188000182536），备注写明：台角投保。开标时投标单位需提供汇票或转账凭证（电子银行交易回单等证明材料），未中标单位的保证金于定标后退还（汇票当场退还，转账的于定标后一个月后退还，不计息），中标单位的保证金于缴纳履约保证金后退还。

**三、售后部分要求：**

**1.质量要求**：管材应符合《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 20221-2006）要求，环刚度≥8KN/㎡；满足GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准要求。管道接口采用弹性密封橡胶圈接口，弹性密封橡胶圈应符合GB/T 21873-2008要求，**橡胶圈与管材配套供应**。供应商须提供符合采购需求、检测合格的管材并提供相关证明材料（如出厂证明书），管材上必须有永久性标识，否则不予签收。

**2.质保、售后服务要求：**在管材送至现场后，我公司将随机取样自检或送检，若检测不合格，则该批管材全部退货，供应商重新组织发货，并承担由此产生的损失（检测费、误工费等所有费用）。若出现两次检测不合格，我公司将终止合同，供应商承担由此产生的所有损失，且履约保证金不予退还。

**3.数量要求**：本次采购管材数量为暂定数量，如最终我公司所需数量不足暂定数量，则结算金额按实际使用数量结算。在未接到我公司通知的情况下，送货量超过我公司采购需求的，超过的部分由供应商自行运回，否则视为赠送，我公司不支付相应货款。

**4.交货期：**分批次送货，接到采购方通知后3日内完成送货。

**5.交货地点：**供应商应按照采购单位的要求，在指定位置交货。

**6.保证金：**被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，**在供应商完全履行合同供货义务后转为质量保证金，于供货项目竣工验收合格后退还，不计息。**若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足我方要求的，我方有权视情扣除保证金。情节严重的，我公司有权终止合同，保证金不予退还。

**四、招标控制价：**

1.控制总价：13.7万元；

2.控制单价：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管材规格 | 单位 | 暂定数量 | 控制单价/元 |
| 1 | HDPE双壁波纹管（带钢带），DN800，8KPa | 米 | 276 | 320 |
| 2 | PVC-U实壁管，DN400，8KPa | 米 | 270 | 180 |

3.报价超过控制总价或单价的均为无效报价。

**五、成交原则：**

1.符合采购需求且总价最低者为中标单位。

2.若总价最低者有相同时，则通过抽签方式确定中标单位。

3.到投标截止时间止，若投标人不足三家或经评审后有效投标人不足三家时，则转为竞争性谈判确定中标单位。若参与投标人只有一家时，直接通过谈判形式确定中标人及中标价。

4.当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标候选人中标，招标人也可依法重新招标。

**六、付款方式：**

货物全部交货并经验收合格后付至80%，余款于2019年年底付清，不计息。

启东市新越市政工程有限公司

           2019年6月12日

**附件一：质保承诺书**

**质 保 承 诺 书**

启东市新越市政工程有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加**启东市台角小区塑料管采购（第二次）**招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我公司提供管材质量符合《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 20221-2006）要求，环刚度≥8KN/㎡。满足GB/T 19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》标准要求。

2.弹性密封橡胶圈应符合GB/T 21873-2008要求，橡胶圈与管材配套供应。

3.如管材出现质量问题，我公司无条件更换，并承担贵单位相应损失。

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

                                              年    月    日

**附件二：**

**报    价    表**

**启东市台角小区塑料管采购招标（第二次）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管材规格 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | HDPE双壁波纹管（带钢带），DN800，8KPa | 米 | 276 |  |  |
| 2 | PVC-U实壁管，DN400，8KPa | 米 | 270 |  |  |
| 合计 | | | |  | |

 注：包含 13 %税金（增值税专用发票）；

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日